1. számú melléklet

**AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT**

Alulírott mint a(z) (cégnév, székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által indított

1. ***„*1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatti hivatali telephely I. emelet 24. szám alatti irodahelyiségek tisztasági festése, részleges villanyszerelési munkák elvégzése*”*** tárgyú beszerzési eljárásban részt kívánunk venni.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékletében foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam jegyzett cégre nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
	1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
	2. tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
	3. közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
	4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
	5. korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen megállapították;
	6. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el.
7. Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a 6. pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
8. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat a szerződéskötés napjáig fenntartjuk.
9. Céginformáció[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| A cég teljes neve  |  |
| A cég rövidített neve, ha van ilyen |  |
| Cégjegyzékszáma |  |
| Adószám illetve adóazonosító jel |  |
| Pénzforgalmi jelzőszáma |  |
| Székhely |
| Irányítószám, település |  |
| Utca, házszám |  |
| Honlap |  |
| Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |
| Irányítószám település |  |
| Utca, házszám |  |
| Postafiók |  |
| Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek) |
| Név, beosztása |  |
| Telefon |  |
| Mobil |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Az eljárásban kapcsolattartó személy |
| Név, beosztása |  |
| Telefon |  |
| Mobil |  |
| E-mail |  |
| Céges személyi és szakmai háttér adatai |
| Cég alkalmazottak száma (összesen /ebből felsőfokú végzettségű) |  |
| Szerződéses külső szakértői kapcsolatok (személyek) száma |  |

1. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként − az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként − az Ajánlatkérővel megkötjük a *vállalkozási szerződést*, és a beszerzés tárgyát képező feladatot és tevékenységeket az alábbi táblázatban szereplő díjak ellenében elvégezzük:

|  |
| --- |
| **Irtás, föld- és sziklamunka** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **1** | **Építési törmelék konténerbe rakása elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal.** | **1** | **m3** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Vakolás és rabicolás** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **2** | **Horonyvésés, téglafalban, titkárságon és a polgármesteri szobában új kiállások elkészítéséhez kábelcsatornákban lévő vezetékek csövek elsüllyesztéséhez** | **30** | **m** |  |  |  |  |
| **3** | **Beltéri díszléc bontása polgármesteri szobában** | **21,85** | **m** |  |  |  |  |
| **4** | **Beltéri díszléc elhelyezése 10 cm-es holkerdíszélc** | **24** | **fm** |  |  |  |  |
| **5** | **Beltéri díszléc elhelyezése 4- 5 cm-es oldalfali díszléc** | **24** | **fm** |  |  |  |  |
| **6** | **Beltéri díszléc elhelyezése 2- 3 cm-es oldalfali díszléc (keretezés)** | **34** | **fm** |  |  |  |  |
| **7** | **Beltéri díszléc rögzítése, cementbázisú, ásványi gyorsragasztóval** | **82** | **fm** |  |  |  |  |
| **8** | **Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal** | **30** | **m** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Hideg- és melegburkolatok készítése** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **9** | **Fa lábazat bontása polgármesteri szobában** | **20** | **m** |  |  |  |  |
| **10** | **Új szegőléc, Lábazat kialakítása,parketta burkolathoz, polgármesteri szobában** | **20** | **m** |  |  |  |  |
| **11** | **Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben Cemix Szaniterszilikon, rugalmas réskitöltő anyag, sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére,** | **25** | **m** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Felületképzés** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **12** | **Tapéta bontása polgármesteri szobában aljzattal, három rétegig, Metylan tapétaleoldó** | **73,22** | **m2** |  |  |  |  |
| **13** | **Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, falon mennyezeten bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen ARDEX A 826 simítóanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú** | **134,14** | **m2** |  |  |  |  |
| **14** | **Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással, tagolt felületről polgármesteri szoba és titkárság közötti ajtótok,**  | **3,6** | **m2** |  |  |  |  |
| **15** | **Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376** | **3,6** | **m2** |  |  |  |  |
| **16** | **Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031** | **3,6** | **m2** |  |  |  |  |
| **17** | **Ajtótokok fedőmázolása, polgármesteri szobában műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031** | **5,25** | **m2** |  |  |  |  |
| **18** | **Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen beltéri falfesték választott színben polgármesteri irodában falon, mennyezeteken** | **134,14** | **m2** |  |  |  |  |
| **19** | **Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy színezett festékkel, fűrészporos tapétán, két rétegben tagolt felületen beltéri falfesték választott színben** | **80,26** | **m2** |  |  |  |  |
| **20** | **Belső fafelületek mázolás javítás előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, gitt pótlása üvegnél polgármesteri szoba ablak belső szárnyakon**  | **3,5** | **m2** |  |  |  |  |
| **21** | **Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 polgármesteri szoba ablak belső szárnyakon**  | **3,5** | **m2** |  |  |  |  |
| **22** | **Fűrészporos tapéta bejavítása kábelcsatorna helyén** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Takarítási munka** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **23** | **Festés előtt padló takarásának készítése papírral buborék fóliával majd eltávolítása takarítás során** | **60,92** | **m2** |  |  |  |  |
| **24** | **Nyílászárók takarásának készítése festés előtt**  | **20** | **m2** |  |  |  |  |
| **25** | **Átadás előtti utolsó takarítása (pipere)** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Elektromosenergia-ellátás, vill.** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **26** | **Meglévő rendszer, szerelvények bontása** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
| **27** | **Gyengeáramú vezeték kábelcsatornájának bontása, kialakított falhoronyba védőcső elhelyezése meglévő kábel behúzásával és bekötése szerelvénnyel együtt szállított RJ45 aljzatba kompletten a titkárságon**  | **3** | **m** |  |  |  |  |
| **28** | **Szerelvények felszerelve és bekötve, süllyesztett, IIs+F 16A dugaszoló aljzat, VALANA típusú 3-as konnektorok a polgármesteri szobában** | **5** | **db** |  |  |  |  |
| **29** | **Csillár kiállás kialakítása, polgármesteri szobában a tér közepén horonyvésés külön tételben** | **1** | **db** |  |  |  |  |
| **30** | **Nova Luce Marupe mennyezeti lámpa szerelése a meglévő négy csillár helyén polgármesteri szobában** | **4** | **db** |  |  |  |  |
| **31** | **Ledszalaghoz kiállás kialakítás belsőépítészeti tervek szerint** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
| **32** | **Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre elkészített szerelvénydobozba,10A, Típus: Schneider Sedna vagy műszakilag egyenértékű** | **3** | **db** |  |  |  |  |
| **33** | **Védőcső elhelyezése falhoronyba süllyesztve, horonyvéséssel , kompletten merev vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 9-16 mm műanyag védőcső, MÜ III. műanyag védőcső átmérő 16 mm** | **30** | **m** |  |  |  |  |
| **34** | **Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, Mcu 450/750V 1x2,5mm2 tömör vezetővel (H07V-U)** | **200** | **m** |  |  |  |  |
| **35** | **Gyengeáramú végpontok kialakítása polgármesteri szobában bekötése szerelvénnyel együtt szállított RJ45 aljzatba erősáramú aljzatokkal közös keretben** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése** |
| **Ssz.** | **Tétel szövege** | **Menny.** | **Egység** | **Anyag egységár** | **Díj egységre** | **Anyag összesen** | **Díj összesen** |
| **36** | **Meglévő megmaradó split klíma beltéri egységének le szerelése majd a felújítást követően felszerelése polgármesteri szobában kompletten az összes szükséges munkarésszel** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
| **37** | **Split klíma kábelcsatornájának bontása a csövezés falba süllyesztése (horonybejavítás külön tétel)** | **1** | **klt** |  |  |  |  |
|  | **Nettó munkanem összesen:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Munkanemek nettó összesen:** |  |  |  |  |  |  |
| **Munkanemek bruttó összesen:** |  |  |  |  |  |  |

Budapest, ………………………

 …………………………

 Ajánlattevő cégszerű aláírása

1. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a táblázat bővíthető! [↑](#footnote-ref-1)