4. sz. melléklet

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**Játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása** technológia

összefoglalása

A Budapest IX. kerület Ferencvárosban lévő:

* karbantartott játszóterek száma: 42 db
* karbantartott játszóeszközök száma: 237 db

A 78/2003 GKM rendelet, és az MSZ EN 1176 sz. szabvány előírásai alapján havonkénti elvégzendő feladatok:

* statikus és dinamikus játszószerek modulonkénti ellenőrzése - elemkapcsolatok ellenőrzése és utánhúzása
* takaró és kötőelemek szükség szerinti cseréje
* mozgó alkatrészek ellenőrzése szükség szerinti beállítása takaró és kötőelemek cseréjével
* a játszóeszköz stabilitásának ellenőrzése
* fa illetve fém tartóoszlopok stabilitásának elellenőrzése, elemkapcsolatok átvizsgálása
* kötelek feljáró- és mászóhálók feszességének és bevonatának ellenőrzése
* kötél és háló csatlakozási pontok ellenőrzése
* hálópiramisoknál és kötélpályáknál feszesség ellenőrzése
* játszóterenként és játszószerenként nyilvántartólapok megszerkesztése és a havi karbantartás során kiállított munkalapok alapján az állapot és a beavatkozások rögzítése
* naptári év végén az összesítő dokumentum véglegesítése, nyomtatása és hitelesítése részletes karbantartási a gyártói előírások alapján